* Coi như mọi người đã biết điều khiên mờ, mình trình bày trong thiết bị của mình có những luật mờ nào, viết công thức để giải mờ, hình vẽ, biến ,…
* Thiết bị đo lượng nước được xây dựng như thế nào, đo ra làm sao
* Độ ẩm liên tục được gửi và đến đúng h , bộ điều khiển sẽ nhận độ ẩm đo được và điều khiên van nước
* Hướng phát triển: Cài đặt thêm thời gian thực cho bộ phát
* Trong 15ph ko demo, trình bày những khó khăn

+ làm quen với môi trường mới

+ lập trình trực tiếp trên phần cứng

+ không dễ dàng truyền và nhận

+ điều khiển mờ ( chọn điều khiển mờ vì chưa có 1 tiêu chuẩn cụ thể nào cho việc tưới cây -> chưa rõ ràng , ảo,không chính xác -> chọn điều khiên mờ là phù hợp nhất )